Załącznik nr 2

Przedmiotem zadania jest wykonanie remontu 3 szt. kotłów warzelnych typ KKF – 5 o poj. 150 l zainstalowanych w Kuchni Szpitala przy ul. Korczyńskiej z zachowaniem niżej wymienionych wymagań.

1. Demontaż kotłów i wymiana poszycia zewnętrznego, należy zastosować blachę 0H18N9.
2. Wymiana ramy podtrzymującej cały kocioł. Należy zastosować stal nierdzewną 0H18N9.
3. Ramę należy wyposażyć w regulowane stopy.
4. Wykonanie przyłączy ze stali nierdzewnej.
5. Montaż nowej izolacji termicznej, blach osłonowych i próby końcowe.
6. Montaż kotłów na stanowiskach, przyłączenie do instalacji i sprawdzenie poprawności działania.
7. Wykonawca dokona niezbędnych pomiarów na zainstalowanych kotłach wraz z rozmieszczeniem króćców przyłączeniowych, niezbędnych do prawidłowego odwzorowania zabudowy i wykonania zadania.
8. Wykonawca udzieli gwarancji na min 7 lat na wykonany zakres robót.
9. Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości pracy kuchni, roboty związane z demontażem istniejących kotłów, montażem po remoncie oraz uruchomieniem muszą być prowadzone w sposób minimalizujący zakłócenia pracy kuchni i w porozumieniu z Działem Technicznym Szpitala.
10. Należy uwzględnić wszystkie inne czynności związane z uruchomieniem kotłów nie wymienione wyżej np. czynności transportowe itp. które są niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.
11. Termin realizacji wynosi max. 21 dni od dnia podpisania umowy.